<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="99.695" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="99.695" x2="99.695" y2="99.695" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.695" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="99.695" y1="99.695" x2="99.695" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<text>Blitzortung.org - System Basic - PCB 22.2c - 2025-04-25</text>
<wire x1="5.08" y1="29.21" x2="35.56" y2="29.21" width="0" layer="46"/>
<wire x1="35.56" y1="29.21" x2="35.56" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="35.56" y1="14.605" x2="5.08" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="5.08" y1="14.605" x2="5.08" y2="29.21" width="0" layer="46"/>
<wire x1="43.815" y1="85.09" x2="57.15" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="57.15" y1="85.09" x2="57.15" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="57.15" y1="14.605" x2="43.815" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="43.815" y1="14.605" x2="43.815" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="31.75" y1="98.425" x2="74.93" y2="98.425" width="0" layer="46"/>
<wire x1="75.565" y1="99.695" x2="31.115" y2="99.695" width="0" layer="46"/>
<wire x1="31.75" y1="98.425" x2="31.115" y2="99.06" width="0" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="31.115" y1="99.06" x2="31.115" y2="99.695" width="0" layer="46"/>
<wire x1="75.565" y1="99.695" x2="75.565" y2="99.06" width="0" layer="46"/>
<wire x1="74.93" y1="98.425" x2="75.565" y2="99.06" width="0" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="62.23" y1="85.09" x2="76.2" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="76.2" y1="85.09" x2="76.2" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="76.2" y1="14.605" x2="62.23" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="62.23" y1="14.605" x2="62.23" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="81.28" y1="85.09" x2="94.615" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="94.615" y1="85.09" x2="94.615" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="94.615" y1="14.605" x2="81.28" y2="14.605" width="0" layer="46"/>
<wire x1="81.28" y1="14.605" x2="81.28" y2="85.09" width="0" layer="46"/>
<wire x1="38.735" y1="83.185" x2="38.735" y2="41.91" width="0" layer="46"/>
<wire x1="23.495" y1="41.91" x2="38.735" y2="41.91" width="0" layer="46"/>
<wire x1="38.735" y1="83.185" x2="23.495" y2="83.185" width="0" layer="46"/>
<wire x1="23.495" y1="83.185" x2="23.495" y2="41.91" width="0" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PWR-G" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NETWORK-G" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FAULT-R" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODE-G" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GNNS-B" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ALARM-R" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIGNAL-Y" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOOT1" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOOT0" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GNNS-B" pad="K"/>
<contactref element="PWR-G" pad="K"/>
<contactref element="NETWORK-G" pad="K"/>
<contactref element="FAULT-R" pad="K"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="MODE-G" pad="K"/>
<contactref element="ALARM-R" pad="K"/>
<contactref element="SIGNAL-Y" pad="K"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$134">
</signal>
<signal name="LED-ALARM">
<contactref element="ALARM-R" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LED-SIG">
<contactref element="SIGNAL-Y" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED-MODE">
<contactref element="MODE-G" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LED-FAULT">
<contactref element="FAULT-R" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED-GNNS">
<contactref element="GNNS-B" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$194">
</signal>
<signal name="N$195">
</signal>
<signal name="N$196">
</signal>
<signal name="LED-NET">
<contactref element="NETWORK-G" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LED-PWR">
<contactref element="PWR-G" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BOOT1">
<contactref element="BOOT1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="BOOT0" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3-C">
<contactref element="BOOT1" pad="1"/>
<contactref element="BOOT0" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
